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Pos.


Gegenstand
Einheitspreis

EUR
Gesamtpreis

EUR


Durchlaufschacht DN _______

aus PE-HD Profilwickelrohr nach DIN 16961

Fabrikat HENZE Kunststoffwerk 

Der Schacht ist als komplettes Fertigteil zu liefern.

Das Rohr ist mit einer homogen gewickelten glatten und hellen

Rohrinnenfläche herzustellen. 

Bauhöhe : ______________ m

Für den Schacht ist vom Auftragnehmer für alle auftretenden Belastungsfälle 
eine prüffähige Statik zu erstellen. Der Schacht wird in die Verkehrsfläche eingebaut. 

Auftriebssicherung ist statisch nachzuweisen und mit dem 

Leistungspreis abgegolten.

Auslegung der Schachtwand und der Konstruktion 


entsprechend dem statischen Nachweis, als ein selbsttragendes Teil.

Hersteller : HENZE GmbH oder gleichwertig

Liefernachweis: Henze GmbH 



 Josef-Kitz Str. 9



 53840 Troisdorf


 Tel: 02241/9819-0

 Fax: 02241/9819-20

Gewählter Hersteller:_________


Systemschacht bestehend aus:

· PE-HD Boden mit Berme und Gerinne zur bauseitigen Betonfüllung

· Steigleiter aus Kunststoff b = 300 mm

· Einstiegshilfe aus Edelstahl 

· Zulauf :

DN ____________ 

· Ablauf:

DN ____________

· Abwinkelung
_________° 


Der Schachtmantel ist zur Hochführung  mit Betonfertigteilen nach DIN 4034 vorzurichten. 

Die Aufstellung erfolgt auf ein Stb-Fundament. Fundament und Betonfertigteile werden separat vergütet.

Für den statischen Nachweis gilt:

Sicherheitsklasse :
A

Bauhöhe Schachtbauwerk :
______ m

Verkehrsbelastung : 

_______


Grundwasser :


_______

Anstehender Boden: 

_____; Proctordichte : _______%

Einbettung: 


_____: Proctordichte : _______%

Menge:
 
_____ Stück 
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